**ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ-СБОРКЕ КОТЛОВ ЭВНк 1.3-…ЭВНк 1.30**

1. **Снять ручку регулятора температуры и открутить винты м3, которые удерживают пластиковую шайбу регулятора как показано на рис 1;**
2. **Открутить 14 саморезов как показано на рис 2;**
3. **Снять верхний кожух;**
4. **Подсоединить верхний и нижний патрубки к системе отопления;**
5. **Заполнить систему отопления теплоносителем;**
6. **Подключить кабель согласно бирке у колодки;**
7. **Подключить насос к клеммам “НАСОС”;**
8. **Соеденить разъем кожуха с разъемом основания котла;**
9. **Одеть кожух;**

 **10.Далее пункт 2 и 1;**

** **

**Рис № 1 Рис № 2**